[bookmark: heading_1]附件 2：
技术要求书
[bookmark: heading_2]一、编制依据
《民用运输机场突发事件应急救援管理规则》（交通运输部令 2016 年第 45 号）
《民用机场应急救援电子地图设计规范》（T/CCAATB 0004‑2020）
《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T 18316‑2008
民航湖北监管局关于机场应急救援图纸相关检查要求。
[bookmark: heading_3]二、项目概况
十堰武当山机场为 4C 级支线机场，消防保障等级 7 级，跑道 2600m×45m。本项目包含综合方格网图（A 图）、区域应急救援方格网图（B 图），配套电子矢量数据、纸质成果、全套技术文档。
[bookmark: heading_4]三、成果内容及技术参数
[bookmark: heading_5]1.机场应急救援综合方格网图（A 图）
(1) 覆盖范围：以跑道中心点为圆心，半径≥8km 圆形范围；
(2) 成图比例尺：1:25000；
(3) 底图：分辨率≥2m 正射影像；
(4) 必须标注要素：
飞行区、进近离场重点区域、8km 应急救援范围边界；
a. 跑道、滑行道、机坪、航站楼、油库、塔台、机场围界；
b. 场内、场外消防站点、医疗救护机构、消防水源（河流、水池、消火栓）；
c. 主要道路、围界出入口、乡镇居民点；
d. 重要净空障碍物（铁塔、高层建筑、山体）。
[bookmark: heading_6]2.机场区域应急救援方格网图（B 图）
(1) 覆盖范围：机场围界以内并外延至围场路外侧；
(2) 成图比例尺：1:10000；
(3) 方格网规格：400m×400m 标准方格网；
(4) 方格编码规则：横向字母（A、B、C…），纵向数字（1、2、3…）；
(5) 底图：分辨率≥0.5m 正射影像；
(6) 必须标注要素：跑道、滑行道、机坪、消防救援站、医疗点、集结等待区、围界出入口、消防栓、场内道路、油库、应急指挥点位。
[bookmark: heading_7]3.电子地图配套数据
(1) 矢量分层数据（CAD/GIS 格式），分层清晰；
(2) 支持 WMS/WMTS 地图服务接口，可对接机场应急指挥系统；
(3) [bookmark: _GoBack]完整元数据文件，包含投影坐标系 CGCS2000、高斯‑克吕格 3 度带，1985 国家高程基准。
[bookmark: heading_8]4.纸质成果
(1) 车载支架适配图：30 套，防水覆膜；
(2) 指挥中心上墙图：30 套，尺寸约 120cm×55cm，防水覆膜。
[bookmark: heading_9]5.技术文档
(1) 项目编制说明；
(2) 项目技术设计书；
(3) 二级检查质量自检报告；
(4) 元数据说明文档。
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(1) 机场场内设施点位平面误差 ≤1m；
(2) 场外道路、应急资源点位平面误差 ≤5m；
(3) 高程数据误差 ≤0.5m；
(4) 地理要素属性准确率 100%，不得错标、漏标。
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(1) 乙方收到甲方基础资料后 5 个工作日内编制项目技术设计书，报甲方审核确认后，方可开展外业航测、实地核查；
(2) 开展无人机航摄、外业实地核查、应急资源专题调查；
(3) 内业制图、方格网划分、数据建库；
(4) 执行二级检查一级验收：乙方完成内部两级质量检查，出具自检报告后，提交甲方组织验收。
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(1) 乙方提交全套成果，甲方组织验收；
(2) 成果须满足民航监管局应急救援图纸备查要求；
(3) 若监管部门提出整改意见，乙方应无偿完成整改。
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(1) 验收合格后提供免费技术支持，配合民航监管检查答疑；
(2) 因乙方制图错漏导致的修改，免费整改；
(3) 若机场设施改扩建、周边道路或应急资源发生变动，收到甲方通知后10 个工作日内完成图纸局部更新，更新产生的费用双方另行协商；
(4) 每 2 年可提供一次成果复核技术咨询服务
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本项目测绘成果属于机场内部应急资料，乙方对全部项目资料承担保密义务，不得对外泄露、不得挪作其他项目使用；项目结束后，乙方应删除原始涉密作业资料。

